**山东东岳盐业有限公司**

**采输卤车间卤水罐DN500阀门拆除更换项目招标文件**

根据生产需要，现就山东东岳盐业有限公司采输卤车间卤水罐DN500阀门拆除更换项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东东岳盐业有限公司采输卤车间卤水罐DN500阀门拆除更换项目。

2、项目地点：山东东岳盐业有限公司院内。

3、项目施工内容：

3.1 将采输卤车间2座卤水罐出口DN500蝶阀更换为DN500闸阀，共计需拆除并更换2个阀门，为交钥匙工程；

3.2 采输卤车间卤水罐之间原出口阀门为DN500蝶阀，需将蝶阀拆除并转移至指定位置，随后调整管道长度并焊接4片DN500法兰，最后重新安装DN500闸阀，DN500闸阀阀体总长（含2侧法兰）约0.8m；

3.3 2个蝶阀之间有1个DN500三通，三通东西2侧为蝶阀，三通西口至西卤水储罐距离约1m，三通东口至东卤水储罐距离约2.2m；

3.4 施工所需的DN500闸阀、法兰及螺栓等主材由招标方提供，投标方负责除主材以外的辅材、焊接、吊车等辅助施工设备；

4、施工费用包含除主材以外的辅材、焊接、人工、吊车、机械、运输、安全施工、保养、税费、保险、检测等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至结算金额的85%,同时开具全额增值税专用发票，正常使用（运行）6个月后付至结算金额的97%，余款3%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 招标方需提供焊接作业等作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.5 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全要求；

6.6 质保期：自验收合格之日起1年。

二、**施工技术要求：**

1、建议投标方踏勘现场后再进行报价；

2、施工工期有且仅有2日历天，投标方须按时完成以上所有施工内容。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照，

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（特种作业及特种设备作业）人员上岗证复印件、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章；

五、 投标时间：2023年6月14日12:00至6月16日24:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年6月16日24:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com，截止时间2023年6月16日24:00。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：有且仅有2日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：郑国丰 刘强 张毅

移动电话：13127274866 13625387829 13705382602

单位名称：山东东岳盐业有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区马庄镇李家大坡村

2023年6月14日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东东岳盐业有限公司****采输卤车间卤水罐DN500阀门拆除更换项目**报价单 |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 采输卤车间卤水罐DN500阀门拆除更换项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 施工内容 | 数量（单位） | 单价（单位） | 总价(万元） | 备注 |
| 1 | DN500阀门拆除更换 | 2个 |  |  | 包含辅材及吊车等辅助设备 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日