山东岱岳制盐有限公司

石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目

招标文件

项目编号：SCB-2024016

山东岱岳制盐有限公司

2024年3月5日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司老厂区石膏煅烧处理车间。

3、项目内容：

3.1 老厂区石膏煅烧处理车间外侧地面硬化，共计约400m²，为交钥匙工程：

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 石膏煅烧处理车间西侧长约18米，宽约6米；车间北门偏西长约12米，宽约5米；车间北门北侧长约9.6米，宽约8.6米；车间南门东侧长约10米，宽约3.1米；南门南侧长约6.2米，宽约3米；料仓基础地面长约5.7米，宽约5.7米，料仓基础东侧长约9米，宽约2.75米；料仓南侧长约9米，宽约2.7米；料仓西侧长约6.5米，宽约2.7米；共计约400平方米。

3.3 具体施工要求如下：

3.3.1 原地面覆土及垃圾挖运并清理；

3.3.2 素土夯实，要求夯实系数0.9；

3.3.3 200mm厚C25混凝土浇筑；

3.3.4浇筑成型后的地面要求与现有原混凝土地面齐平；

3.3.5 成品料仓基础做水泥哑光处理；

3.4 石膏煅烧处理车间操控室建设，操控室依附车间东墙及西墙建设，为交钥匙工程；

3.4.1 操控室建设具体要求如下：

操控室南北长4.5米，东西宽3.5米，高3.5米，操控室北侧和东侧依附车间北墙和东墙，操控室底部做密封处理，操控室西侧安装一个约宽1.8米，高2米的窗户，在操控室南侧安装一个约宽0.8米，高2米的单扇门；总安装面积（含窗户、门）约45平方米。

3.4.2 新建操控室配电源柜接车间外侧总电源柜，电源柜增加3个临时电源，屋内加装照明配电柜，

3.4.3新建操控室整体采用铝塑钢材料，要求具有良好的防火、防潮、隔音和隔热性能，建设操控室所需檩条由投标方自行计算，费用包含在报价之内。

3.5因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料、人工、工具、运输及吊车等辅助施工设备；

3.6 实际施工量以实际验收数量为准，最终金额以第三方审计结果为准。

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、车辆、安全施工、保养、保险、税费、验收、第三方审计等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全要求；

6.4 质保期：自验收合格之日起2年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月7日上午9:00。

2、开标时间：2024年3月7日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年3月7日上午9：00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或[现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年3月7日上午9：00](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：材料、设备到场且满足施工条件后10日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 赵经理 13468019171 张经理13705382602

王经理 15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年3月5日

附表1：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （m²） | 单价  （元/m²） | 总价  (元） | 备注 |
| 1 | 地面硬化 | | 400 |  |  |  |
| 2 | 操控室建设 | | 45 |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料及人工、工程机械等辅助设备，为交钥匙工程。

费用总计：

施工单位（盖章）：

2024年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 石膏煅烧处理车间外侧地面硬化项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日