山东岱岳制盐有限公司

地面破路恢复项目

招标文件

项目编号：SCB-2024027

山东岱岳制盐有限公司

2024年4月3日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司地面破路恢复项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司地面破路恢复项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 该项目共计分为2部分，一是管道管沟开挖及回填，二是混凝土地面修复，总长12m、宽4m，共计修复面积约48m²，为交钥匙工程：

3.2 管道管沟开挖及回填：

3.2.1 管沟总长共计约84.6m，其中12m为厂房大门，为混凝土路面，剩余72.6m临近院墙，院墙与混凝土地面之间宽约0.4m；

3.2.2 管沟内需埋1根φ108mmPE管及1根φ57mm无缝碳钢管，其中72.6m管沟需挖沟并预埋管道后进行回填，最后浇筑100mm厚混凝土，此处管沟总宽0.4m，下挖约0.4m；厂房大门位置为混凝土路面，需破路并预埋管道，共计约12m，管沟总宽为0.4m，下挖深约1m；

3.3 混凝土地面修复：

3.3.1 需修复的地面为厂房大门内侧，含管道过路破路部分，总长约12m，宽约4m，共计约48m²；

3.3.2 原地面破碎并清运垃圾，素土夯实后双层双向绑扎φ12mm钢筋，间距20cm，整体浇筑200mm厚C30混凝土，最后水泥砂浆抹灰压光。

3.4 预埋PE管道及焊接由招标方负责，投标方负责在指定位置挖沟、破路及恢复；

3.5 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料、人工、工具、运输、垃圾清理及其它辅助施工设备；

3.6 混凝土地面修复项目施工位置位于厂房大门，需进出最高35t重载车，施工时需考虑车辆进出问题，保证不影响厂区正常生产运行及施工质量。

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、垃圾清运、人工、机械、车辆、安全施工、保养、保险、税费、验收等一切费用；

5、付款方式：

付款方式：本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年4月5日下午14:00。

2、开标时间：2024年4月5日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年4月5日下午14:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或[现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年4月5日下午14:00](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：3日历天。

八、 联系方式：

联 系 人： 郑主任 13127274866 侯经理 18953832888

张主任 13153882456 张经理13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年4月3日

附表1：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **地面破路恢复项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 地面破路恢复项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量 | 单价（单位） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 管道管沟开挖及回填 | | 72.6m |  |  |  |
| 2 | 混凝土地面修复 | | 48m² |  |  | 含12m管道破路恢复 |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料、人工、工具、工程机械等辅助设备，为交钥匙工程。

费用总计：

施工单位（盖章）：

2024年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 地面破路恢复项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 地面破路恢复项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日