山东岱岳制盐有限公司

老厂区蒸汽管道拆除更换项目

询价文件

项目编号：SCB-2023068

山东岱岳制盐有限公司

2024年7月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司老厂区蒸汽管道拆除更换项目进行询价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司老厂区蒸汽管道拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司老厂区西南角外侧路口。

3、项目内容：

3.1 老厂区蒸汽管道拆除更换φ108mm×273mm×4.5mm钢套钢蒸汽管道29m，包含弯头、固定节、阀门及排潮管等焊接安装，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1老厂区西南角原管道为φ108mm×273mm×4.5mm钢套钢蒸汽管道，为地埋穿管过路，地埋套管为DN500碳钢管道；

3.2.2 需将满兴大街与上泉路交叉路口南北两侧绿化带及人行道花砖拆除并下挖破土拆除原φ108mm×273mm×4.5mm钢套钢管道，更换新钢套钢管道，包括管道、弯头、疏水阀、排潮管的敷设、对接及安装，以及管沟破土回填及人行道花砖恢复。

3.3施工材料估计：

3.3.1 钢套钢蒸汽管道φ108mm×273mm×4.5mm：29m；

3.3.2 φ108mm弯头：4个；

3.3.3 固定节：2个；

3.3.4 DN25疏水器：1套；

3.3.5 DN40排潮管：约10m。

3.4 因现场情况较复杂，具体施工量建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

3.5施工所需的管道、阀门、固定节、弯头等所有材料由投标方负责以及其它所有辅料及人工、机械等其它辅助施工设备；

4、施工费用包含管道、弯头、阀门、固定节、疏水器的焊接安装连接，人工、运输、机械、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，施工费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具全额增值税专用发票。正常运行（使用）6个月后付至结算金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、施工技术要求：

6.1 连接形式、焊接方法：焊接，详细要求按《GB50184-2011工业金属管道工程施工质量验收规范》相关内容执行；

6.2 压力试验、吹扫与清洗设计要求：所有管道安装后均需根据管道安装规范进行试压；

6.3 管道的施工、试压验收分别参照以下规范：

GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》；

GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》;

SY0061-2004 《埋地钢质管道外壁有机防腐层技术规范》。

7、其它要求：

7.1 因现场情况较复杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

7.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

7.3质保期：自验收合格之日起1年。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单（格式参照附表1）；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书（格式参照附表4）；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年7月13日上午8:00。

2、开标时间：2024年7月13日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章；

地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

5、逾期送达的投标文件，将予以拒收。

七、 其 他：

施工工期：材料到场且具备施工条件后5日历天施工完毕。

八、 联系方式：

商务联系人：侯经理 18953832888

技术联系人：张经理 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口工业园区

2024年7月9日

附表一：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****老厂区蒸汽管道拆除更换项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 老厂区蒸汽管道拆除更换项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 蒸汽管道拆除更换材料费 | 1宗 |  | 税率： %，管道拆除更换长度约29m，包含管沟开挖及回填，人行道拆除花砖及恢复，管道、弯头、疏水阀、排潮管的敷设、对接及安装，质保1年，为交钥匙工程。 |
| 2 | 人工费 | 1宗 |  |
| 3 | 工期（含材料采购时间） |  天 |
| 4 | 总价（元） |  |

**备注：总价包干（费用包含施工所需所有材料、管道拆除安装、设备、运输、人工、机械、车辆、保养、安全施工、保险、税费、验收等一切费用）。**

 报价单位（盖章）：

 2024年 月 日

附表二：

商务偏离表

项目名称： 老厂区蒸汽管道拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 老厂区蒸汽管道拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

### 附表四：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标方全称（公章）:

代表人签字：

被授权人签字：

 年 月 日