山东岱岳制盐有限公司

供热中心锅炉消音器更换项目

询价文件

项目编号：SCB-2024050

山东岱岳制盐有限公司

2024年6月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心锅炉消音器更换项目进行询比价招标，欢迎有制造能力以及制造经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心锅炉消音器更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热汇总心。

3、项目内容：

3.1 供热中心1、2#锅炉对空排汽消音器的设计、制造及安装，数量：2台套。3#锅炉一、二次风机进风口消音器维修，数量：2台套，为交钥匙工程：

3.2 对空排汽消音器材质要求为304不锈钢，工作压力≥2.5Mpa，工作温度≥450℃，接管规格为Φ159mm，排放量要求≥65t/h，排气接管材质为TP304，壳体及内件材质为304不锈钢，安装后的消音量20-40db；

3.4 3#锅炉一、二次风机进风口消音器由投标方踏勘现场后自行计算施工量，材料及施工费用一次性包死。

4、项目承包范围：

4.1 消音器整体的加工制造，包含但不限于壳体、支撑、吊耳等所有材料，如有本应该属于消音器供货范围之内的，投标方必须提供；

4.2 费用包含设备的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、吊车及扎架子等辅助施工设备、负责调试、培训、检测、税费、验收、保修、安全生产等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本项目无预付款，设备安装完毕经验收合格后付至合同总价的90%，同时开具13%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因现场较为复杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 必须保证设计和制造质量，满足招标人提出的性能参数，并在给定的运行条件下长期安全运行；

6.3 质保期：自安装完毕经验收合格之日起1年；

6.4附表2、3为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中，投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

二、技术要求：

1、质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单（格式参照附表1）；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书（格式参照附表4）；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年6月10日上午8:30。

2、开标时间：2024年6月10日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com；

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

工期：签订合同后15日历天内制造完毕并运至招标方现场，接招标方通知后2日历天内安装完毕。

八、 联系方式：

商务联系人： 侯经理 张经理

13375622055 13705382602

技术联系人： 王主任 张主任

18253800859 13153882456

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年6月7日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **锅炉消音器更换项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 锅炉消音器更换项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （单位） | 单价  （单位） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 1、2#锅炉对空排气消音器更换 | | 2套 |  |  | DN150、PN25、304不锈钢 |
| 2 | 3#锅炉一、二次风机进风口消音器维修 | | 2套 |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料、人工、吊车、运输、安装、税费等所有内容，为交钥匙工程。

施工单位（盖章）：

年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 供热中心锅炉消音器更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心锅炉消音器更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日