山东岱岳制盐有限公司

供热中心煤棚及灰库顶棚维修项目

询价文件

项目编号：SCB-2023060

山东岱岳制盐有限公司

2024年6月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心煤棚及灰库顶棚维修项目进行询价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心煤棚及灰库顶棚维修项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心煤棚及灰库顶棚维修，3#锅炉炉顶彩钢瓦修复及磨煤屋顶棚修复，为交钥匙工程；

3.2具体施工内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量（单位） | 备注 |
| 1 | 煤棚顶修复 | 1. 煤棚上部南侧及西侧防尘帘修复，共计约30m²，其余防尘帘检查加固；
2. 煤棚上部及侧墙多处彩钢瓦漏点修补；
3. 2个无动力风机新购并安装，1个无动力风机检查修复。
 | 1宗 |  |
| 2 | 灰库顶修复 | 中间部分彩钢瓦拆除更换，总长约12m，宽约8m，共计约96m²； | 1宗 |  |
| 3 | 3#锅炉炉顶彩钢瓦修复 | 3处彩钢瓦脱落部位修补加固。 | 1宗 |  |
| 4 | 磨煤屋顶棚修复 | 顶棚总长5.5m、宽3.8m，修复面积约21m² | 1宗 |  |

3.3 施工所需的所有材料及人工、机械均由投标方负责；

4、报价包含施工所需的所有材料、设备、拆装、运输、人工、机械、车辆、保养、保险、税费、验收、检测、调试等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。正常运行（使用）6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3质保期：自验收合格之日起1年，1年内如有彩钢瓦脱落、加固不到位等情况由投标方免费负责维修；

6.4 附表二、三为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单（格式参照附表1）；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书（格式参考附表4）；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年7月2日上午8:00。

2、开标时间：2024年7月2日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，张经理，13705382602。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

施工工期：10日历天施工完毕。

八、 联系方式：

商务联系人：侯经理 18953832888 张经理 13705382602

技术联系人：郑主任13127274866 张主任13153882456

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区

2024年6月29日

附表一：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****供热中心煤棚及灰库顶部修复项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 供热中心煤棚及灰库顶部修复项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 煤棚顶修复 | 1宗 |  | 1. 煤棚上部南侧及西侧防尘帘修复，共计约30m²，其余防尘帘检查加固；
2. 煤棚上部及侧墙多处彩钢瓦漏点修补；
3. 2个无动力风机新购并安装，1个无动力风机检查修复。
 |
| 2 | 灰库顶修复 | 1宗 |  | 中间部分彩钢瓦拆除更换，总长约12m，宽约8m，共计约96m²； |
| 3 | 3#锅炉炉顶彩钢瓦修复 | 1宗 |  | 3处彩钢瓦脱落部位修补加固。 |
| 4 | 磨煤屋顶棚修复 | 1宗 |  | 顶棚总长5.5m、宽3.8m，修复面积约21m² |
| 4 | 总价（元） |  | 税率： % |

**备注：总价包干（费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、车辆、保险、税费、验收等一切费用）。**

 报价单位（盖章）：

 2024年 月 日

附表二：

商务偏离表

项目名称： 供热中心煤棚及灰库顶棚维修项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心煤棚及灰库顶棚维修项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

### 附表四：

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名: 性别： 年龄：

单位: 部门： 职务：

投标方全称(公章):

代表人签字:

被授权人签字:

 年 月 日