山东岱岳制盐有限公司

**制盐车间103湿盐皮带更换项目**

询价文件

项目编号：SCB-2024071

山东岱岳制盐有限公司

2024年8月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间103湿盐皮带更换项目进行询价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间103湿盐皮带更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司湿盐库。

3、项目内容：

3.1 对山东岱岳制盐有限公司湿盐库103湿盐皮带更换，包含旧皮带拆除、新皮带安装、调试、皮带校正、托辊架拆卸复位等所有内容，直至皮带恢复正常使用功能，为交钥匙工程。

3.2 施工内容及要求：

湿盐皮带总长约270m，型号为B1000\*5（4+2）。

3.2.1拆除旧皮带，复卷后放置指定位置；

3.2.2将新湿盐皮带穿带，部分托辊架拆卸后复位，对皮带硫化接头，进行皮带调试运转。

3.2.3 在铺设皮带时，要注意对皮带的张力进行调整。

3.2.4 确保皮带铺设整齐，无歪斜现象。

3.3 投标方应勘查现场及其附属设备后进行报价，报价应包含更换皮带所需的材料，包括但不限于托辊架拆卸、复位，新皮带调试运转、清扫器复位、托辊更换等，直至招标方湿盐皮带达到连续正常使用功能；

4、工程承包范围：施工所需新皮带由招标方提供，投标方负责除新皮带以外的所有材料、吊装、检查、拆卸、安装、转运、人工、安全施工、税费、保险、验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。正常运行（使用）6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.2 投标方在维修过程，要做好安全防护工作，因投标方操作或防护不当造成的相关安全事故责任由投标方自行承担；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年，1年内接口如有断裂由乙方负责免费维修。

6.4 附表二、三为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件， 合并为一个文件，格式自拟；

五、投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年8月5日上午8:00。

2、开标时间：2024年8月5日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，张经理，13705382602。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

施工工期：设备到场2日历天安装调试完毕。

八、 联系方式：

联系人：侯经理 18953832888 张经理 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区

2024年8月1日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **制盐车间103湿盐皮带更换项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 制盐车间103湿盐皮带更换项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （单位） | 单价  （单位） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 制盐车间103湿盐皮带更换项目 | | 1宗 |  |  | 税率： %，包皮带更换项目及配套设备恢复等所有内容，保证皮带正常使用。 |

**备注：总价包干（费用包含新皮带安装、运输，施工所需的所有材料、拆装、吊装、检查、拆卸、安装、往返运输、人工、安全施工、税费、保险、验收等一切费用，为交钥匙工程；）。**

报价单位（盖章）：

2024年 月 日

附表二：

商务偏离表

项目名称： 制盐车间103湿盐皮带更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 制盐车间103湿盐皮带更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

### 附表四：

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名: 性别： 年龄：

单位: 部门： 职务：

投标方全称(公章):

代表人签字:

被授权人签字:

年 月 日