山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段

询比价文件

项目编号：SCB-2023056-03

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月2日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 供热中心2#锅炉一、二次风空预器、省煤器及过热器积灰清理及通风管疏通，保证空预器通风管畅通无碍，省煤器及过热器管表面无积灰，为交钥匙工程；

3.2 空预器施工内容：

3.2.1 逐个对一、二次风空预器进行检查；

3.2.2 对堵塞的通风管进行疏通，确保通风管全部畅通；

3.2.3 疏通完毕后再进行二次检查，封堵出现穿管、漏风等现象的通风管；

3.2.4 最后清运现场清理出来的积灰；

3.3 省煤器及过热器清理施工内容：

3.3.1 逐个检查省煤器及过热器管道；

3.3.2 彻底清理管壁上附着的积灰，确保表面显露管道本色；

3.4 空预器、省煤器及过热器清理积灰完成后投标方需将清理至锅炉尾部烟道及零米地面的积灰全部清理至指定位置，最后恢复原状；

3.5 施工完成后投标方需协助招标方对锅炉进行调试，以达到符合工艺运行的状态。

3.4 施工所需的所有材料及人工均由投标方负责；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，施工费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、施工方案；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月4日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月4日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月4日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并[邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月4日上午9:00](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，最后综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：7日历天；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 侯经理

13127274866 18953832888

王经理 张经理

18253800859 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月2日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段**  **报价单** | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | |
|
| 项目名称： | | 供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段 | | | |
|
| 报价内容 | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量（单位） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 一、二次风空预器清理 | | 1宗 |  |  |
| 2 | 省煤器积灰清理 | | 1宗 |  |  |
| 3 | 过热器积灰清理 | | 1宗 |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |

备注：以上报价包含尾部烟道及零米地面积灰清理。

费用总计：

施工单位（盖章）：

2023年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心2#锅炉维修施工项目空预器、省煤器及过热器清理疏通标段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日