山东岱岳制盐有限公司

制盐车间10KV电容柜维修项目

询价文件

项目编号：SCB-2024080

山东岱岳制盐有限公司

2024年8月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间10KV电容柜维修项目进行询价，欢迎有制造能力以及制造经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间10KV电容柜维修项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 制盐车间10KV电容柜维修，包含电容拆卸、安装、试验，电容柜检查、试验并出具试验报告，为交钥匙工程，具体施工内容详见制盐车间10KV电容柜维修清单：

3.2 制盐车间10KV电容柜维修清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目内容 | 备注 |
| 1 | 10KV电容柜试验 | 1台 | 电抗器、电容、隔离开关清理积灰、外观检查、绝缘测试时、耐压试验并出具试验报告 |  |
| 2 | 10KV电容 | 3台 | 拆卸、安装、试验 |  |
| 3 | 触头盒 | 3个 | 拆卸、更换 | 招标方提供 |
| 4 | 配件材料 | 1宗 | 铜排、热缩管、螺栓等 |  |

3.3 触头盒由招标方负责提供，投标方负责拆卸及安装，施工内容及材料包含但不限于以上内容，如有10kv电容柜正常运行范围内的配件材料，投标方必须提供，直至电容柜达到应具备的正常、安全使用功能；

4、项目承包范围：

包含除3个触头盒以外的所有材料、电容柜积灰清理、检查、拆装、绝缘测试、试验、安装、设备调试、培训、检测、税费、验收、保修、安全施工等所有内容，维修完毕后现场恢复原状，为交钥匙工程；

5、付款方式：

付款方式：本项目无预付款，维修完毕经招标方验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因现场较为复杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 必须满足招标人提出的性能参数，并在给定的运行条件下长期安全运行，维修及投运时不得影响招标方其他用电设备正常运行，如有因维修及投运设备时造成招标方其他用电设备损坏或影响的，由投标方负责承担经济损失；

6.3 质保期：自安装完毕经验收合格之日起1年；

6.4 附表二、三为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

二、技术要求：

1、质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“中国执行信息公开网”“失信被执行人”记录名单。

4、应满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

5、在中华人民共和国境内注册，具有相应的生产、经营范围的供应商。

6、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书；

4、提供“信用中国”及“中国执行信息公开网”的查询网页截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年8月15日上午8:30。

2、开标时间：2024年8月15日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，张经理，13705382602。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

工期：合同签订后10日历天内制造并安装完毕。

八、 联系方式：

商务联系人：侯经理 18953832888 张经理 13705382602

技术联系人：李主任 17661205077 宗工 15335387397

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年8月12日

附表1：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **制盐车间10KV电容柜维修项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 制盐车间10KV电容柜维修项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 10KV电容柜试验 | | 1台 |  |  | 电抗器、电容、隔离开关清理积灰、外观检查、绝缘测试时、耐压试验并出具试验报告 |
| 2 | 10KV电容 | | 3台 |  |  | 拆卸、安装、试验 |
| 3 | 触头盒 | | 3个 |  |  | 拆卸、安装 |
| 4 | 配件材料 | | 1宗 |  |  | 铜排、热缩管、螺栓等 |
| 5 | 报价合计（元） | |  | | | 税率： % |

**备注：总价包干（费用包含除3个触头盒以外的所有材料、电容柜积灰清理、检查、拆装、绝缘测试、试验、安装、设备调试、培训、检测、税费、验收、保修、安全施工等一切费用，维修完毕后现场恢复原状，为交钥匙工程；）**

报价单位（盖章）：

2024年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 制盐车间10KV电容柜维修项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 制盐车间10KV电容柜维修项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

### 附表四：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标方全称（公章）:

代表人签字：

被授权人签字：

年 月 日